int pushButton = 53;

int led = 52;

void setup() {

Serial.begin(9600);

pinMode(pushButton, INPUT);

pinMode(led, OUTPUT);

}

void loop() {

int buttonState = digitalRead(pushButton);

Serial.println(buttonState);

delay(1);

if (buttonState == HIGH) {

digitalWrite(led, LOW);

Serial.println("Apago Led");

}

else {

digitalWrite(led, HIGH);

Serial.println("Enciendo Led");

}

}